ICS 91.100.50

CCS Q 24

**JC**

中 华 人 民 共 和 国 建 材 行 业 标准

JC/T XXXXX—XXXX

建筑密封胶行业绿色工厂评价要求

Requirements for assessment of green factory in building sealant industry

|  |
| --- |
| （征求意见稿） |
|  |

20XX - XX - XX 发布 20XX - XX - XX 实施

中华人民共和国工业和信息化部 发 布

目 次

[前 言 I](#_Toc104630131)

[引 言 II](#_Toc104630132)

[1 范围 1](#_Toc104630133)

[2 规范性引用文件 1](#_Toc104630134)

[3 术语和定义 2](#_Toc104630135)

[4 总则 2](#_Toc104630136)

[4.1 评价边界 2](#_Toc104630137)

[4.2 评价指标体系 2](#_Toc104630138)

[4.3 权重系数与指标得分 3](#_Toc104630139)

[5 评价要求 3](#_Toc104630140)

[5.1 基本要求 3](#_Toc104630141)

[5.2 基础设施 5](#_Toc104630142)

[5.3 管理体系 6](#_Toc104630143)

[5.4 能源与资源投入 7](#_Toc104630144)

[5.5 产品 8](#_Toc104630145)

[5.6 环境排放 8](#_Toc104630146)

[5.7 综合绩效 9](#_Toc104630147)

[6 评价方法及程序 9](#_Toc104630148)

[6.1 评分计算方法 9](#_Toc104630149)

[6.2 数据统计 10](#_Toc104630150)

[6.3 评价流程 11](#_Toc104630151)

[6.4 能力要求 12](#_Toc104630152)

[7 判定 12](#_Toc104630153)

[8 评价报告 12](#_Toc104630154)

[附录A （规范性） 建筑密封胶行业绿色工厂评价基本要求 14](#_Toc104630155)

[附录B （规范性） 建筑密封胶行业绿色工厂评价指标要求、判定准则及分值 16](#_Toc104630156)

[附录C （规范性） 指标计算方法 26](#_Toc104630157)

[附录D （资料性） 建筑密封胶行业绿色工厂基础数据采集表示例 29](#_Toc104630158)

[参考文献 30](#_Toc104630159)

# 前 言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规则起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国建筑材料联合会提出。

本文件由建材工业综合标准化技术委员会归口。

本文件起草单位：北京国建联信认证中心有限公司、河南建筑材料研究设计院有限责任公司、……

本文件主要起草人：

# 引 言

绿色制造是解决国家资源和环境问题的重要手段，是实现产业转型升级的重要任务，是行业实现绿色发展的有效途径。

本文件以一致性、专业性、先进性和可操作性为原则。总体结构与GB/T 36132-2018保持一致，包括基本要求以及基础设施、管理体系、能源与资源投入、产品、环境排放、综合绩效6项一级指标评价要求。评价指标选取及权重分配结合建筑密封胶行业资源、能源和环境等要素，充分考虑行业特点及绿色发展趋势，以客观、真实反映工厂绿色化水平。标准围绕建筑密封胶行业绿色发展的先进技术、装备、管理等方向设定工厂宜达到的先进性指标要求，采用量化评分的评价方法，旨在综合量化评估工厂的绿色化水平，以引领行业的绿色发展。

建筑密封胶行业绿色工厂评价要求

# 1 范围

本文件规定了建筑密封胶行业绿色工厂评价的术语和定义、总则、评价要求、评价方法及程序、判定和评价报告。

本文件适用于建筑密封胶生产企业的绿色工厂创建与评价，其他类型产品生产企业可参照执行。

# 2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 7119 节水型企业评价导则

GB 8978 污水综合排放标准

GB 12348 工业企业厂界环境噪声排放标准

GB/T 12497 三相异步电动机经济运行

GB/T 13462 电力变压器经济运行

GB 13690 化学品分类和危险性公示 通则

GB/T 14682 建筑密封材料术语

GB 17167 用能单位能源计量器具配备和管理通则

GB 18597 危险废物贮存污染控制标准

GB/T 19001 质量管理体系 要求

GB/T 23331 能源管理体系 要求与使用指南

GB/T 24001 环境管理体系 要求及使用指南

GB 24789 用水单位水计量器具配备和管理通则

GB/T 24851 建筑材料行业能源计量器具配备和管理要求

GB/T 29115 工业企业节约原材料评价导则

GB/T 32150 工业企业温室气体排放核算和报告通则

GB/T 35609-2017 绿色产品评价 防水与密封材料

GB/T 36132-2018 绿色工厂评价通则

GB 37822 挥发性有机物无组织排放控制标准

GB/T 45001 职业健康安全管理体系 要求及使用指南

GB 50033 建筑采光设计标准

GB 50034-2013 建筑照明设计标准

GB/T 50353 建筑工程建筑面积计算规范

《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）

《国家危险废物名录（2021版）》（生态环境部令第15号）

《产业结构调整指导目录》（2019年本）

《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录》（第一批至第四批）

《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》（工产业[2010]第122号）

《工业项目建设用地控制指标》（国土资发〔2008〕24号）

# 3 术语和定义

GB/T 14682和GB/T 36132界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

绿色工厂 green factory

实现了用地集约化、原料无害化、生产洁净化、废物资源化、能源低碳化的工厂。

[来源：GB/T 36132-2018，3.1]

3.2

评价期 period of evaluation

用以进行绿色工厂评价的企业运营时间段，通常为最近的1个自然年。

注：特殊情况下可根据企业实际运营情况予以确定，如最近的连续12个月。

# 4 总则

## 4.1 评价边界

评价边界应包括建筑密封胶材料生产工厂的产品生产、设备设施、人员及相关活动。

## 4.2 评价指标体系

4.2.1 建筑密封胶行业绿色工厂评价指标体系包括基本要求（见附录A）与评价指标要求（见附录B）两部分。

4.2.2 基本要求包括基础合规性与相关方要求及基础管理职责要求，基本要求不参与评分。

4.2.3 评价指标要求包括基础设施、管理体系、能源与资源投入、产品、环境排放和综合绩效共6项一级指标。一级指标下设25项二级指标，二级指标下设96项评价要求。评价指标按评分要求采用指标加权的方法进行综合评分。二级指标下的具体评价要求分为必选要求（见附录B中标“\*”条款）与可选要求。必选要求为工厂应达到的基础性要求；可选要求为工厂宜达到的提高性要求。

## 4.3 权重系数与指标得分

4.3.1 基本要求不设置权重，应符合附录A的规定。

4.3.2 一级指标权重应符合表1的规定。

表1 一级指标权重表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 一级指标 | 工厂第*i*项一级指标权重（） |
| 1 | 基础设施 | 10% |
| 2 | 管理体系 | 10% |
| 3 | 能源与资源投入 | 10% |
| 4 | 产品 | 30% |
| 5 | 环境排放 | 10% |
| 6 | 综合绩效 | 30% |

4.3.3 二级指标权重与评价要求、判定准则及分值应符合附录B的规定。

4.3.4 视判定准则满足程度，必选要求得分取0分或满分，可选要求得分在0分到满分之间取值。

# 5 评价要求

## 5.1 基本要求

### 5.1.1 基础合规性与相关方要求

工厂应依法设立，建设条件和布局应遵守有关标准。近三年（含成立不足三年）无较大及以上安全、环保、质量等事故。对利益相关方的环境要求做出承诺的，应同时满足有关承诺要求。

### 5.1.2 基础管理职责

#### 5.1.2.1 最高管理者职责

5.1.2.1.1 最高管理者应通过下述方面证实其在绿色工厂方面的领导作用和承诺：

a）对绿色工厂的有效性负责；

b）确保建立绿色工厂建设、运维的方针和目标，并确保其与组织的战略方向及所处的环境相一致；

c）确保将绿色工厂要求融入组织的业务过程；

d）确保可获得绿色工厂建设、运维所需的资源；

e）就有效开展绿色制造的重要性和符合绿色工厂要求的重要性进行沟通；

f）确保工厂实现开展绿色制造的预期结果；

g）指导并支持员工对绿色工厂的有效性做出贡献；

h）促进持续改进；

i）支持其他相关管理人员在其职责范围内证实其领导作用。

5.1.2.1.2 最高管理者应确保在工厂内部分配并沟通与绿色工厂相关角色的职责和权限。分配的职责和权限至少应包括下列事项：

a）确保工厂建设、运维符合本文件的要求；

b）收集并保持工厂满足绿色工厂评价要求的证据；

c）向最高管理者报告绿色工厂的综合绩效。

#### 5.1.2.2 工厂管理职责

5.1.2.2.1 工厂应设置具体的绿色工厂管理机构，负责有关绿色工厂的制度建设、实施、考核及奖励工作，建立目标责任制。

5.1.2.2.2 工厂应制定可量化的绿色工厂中长期规划及年度目标和指标，并形成文件化的实施方案。

5.1.2.2.3 工厂应定期为员工提供绿色制造相关知识的教育和培训，不同职责或岗位的员工所接受的教育和培训内容包括但不限于节能、减排、节材、节水和气候变化等方面。工厂应对教育和培训的结果进行考评。

## 5.2 基础设施

### 5.2.1 建筑

5.2.1.1 工厂的建筑应满足以下要求：

a）由具备资质的专业机构进行设计，布局合理。原料和燃料储存、运输等设施以及生产车间采取适宜的封闭、通风、降噪、除尘等措施；

b）易燃易爆的原料及产品应储存于通风良好、远离火种热源的甲类仓库，生产车间应配备防爆设备；

c）用于储存生产过程使用或产生的危险品、危险废物的建筑设施符合相关标准要求。

5.2.1.2 工厂的建筑宜满足以下要求：

a）从规划设计、场地布局、建筑结构、建筑材料等方面，考虑建筑及场地的节材、节能、节水和节地等要求；

b）建筑配备节水和节电设备设施，并制定相应的制度。

### 5.2.2 照明

5.2.2.1 工厂厂区及各房间或场所的照明和采光应符合GB 50033、GB50034—2013的有关规定。

5.2.2.2 工厂厂区和办公区宜充分利用自然光采光，提高节能型照明设施以及新能源照明设施的配备比例。公共区域宜采用分区、定时及自动控制照明措施。

### 5.2.3 设备设施

#### 5.2.3.1 专用设备

5.2.3.1.1 工厂的专用设备应满足生产要求，并建立相应的验收和淘汰等管理制度。

5.2.3.1.2 工厂应建设满足建筑密封胶行业要求的实验室并配有与产品相关的检测设备。实验室宜具备检测产品有害物质含量的检测条件。

5.2.3.1.3 工厂的专用设备宜采用节能、节水、高效、智能化、低物耗、低排放的先进工艺装备。

#### 5.2.3.2 通用设备

5.2.3.2.1 工厂的通用设备应符合国家用能设备（产品）能效限定要求或同等水平。

5.2.3.2.2 工厂宜采用效率高、能耗低、水耗低、物耗低的通用设备。

#### 5.2.3.3 计量设备

5.2.3.3.1 工厂应依据GB 17167、GB 24789、GB/T 24851等要求配备、使用和管理能源及资源的计量器具和装置，并进行分类计量。

5.2.3.3.2 工厂宜具有环境排放测量设施，采用信息化手段对大气污染物、噪声等排放进行动态监测。

#### 5.2.3.4 环保设备设施

5.2.3.4.1工厂的环保设备设施应满足以下要求：

a）配备大气污染物、废水、噪声等污染物治理设备设施，其处理能力应满足工厂正常生产时达标排放要求；

b）配备必要的清洗、清扫设施，降低因生产、运输等造成的环境影响。

5.2.3.4.2 工厂宜采用先进环保技术，以减少污染物排放。

## 5.3 管理体系

### 5.3.1 质量管理体系

工厂应建立、实施并保持质量管理体系，质量管理体系应满足GB/T 19001的要求，宜通过有资质的第三方认证。

### 5.3.2 职业健康安全管理体系

5.3.2.1 工厂应建立、实施并保持职业健康安全管理体系，职业健康安全管理体系应满足GB/T 45001的要求，宜通过有资质的第三方认证。

5.3.2.2 工厂宜按GB/T 33000等标准开展安全生产标准化评价。

### 5.3.3 环境管理体系

工厂应建立、实施并保持环境管理体系，环境管理体系应满足GB/T 24001的要求，宜通过有资质的第三方认证。

### 5.3.4 能源管理体系

工厂应建立、实施并保持能源管理体系，能源管理体系应满足GB/T 23331的要求，宜通过有资质的第三方认证。

### 5.3.5 社会责任

工厂宜依据GB/T 36000、GB/T 36001定期编制并发布社会责任报告，报告内容包括但不限于企业在环境保护、节能及能源结构优化、资源综合利用、温室气体排放、产品绿色设计等方面的社会责任业绩。

### 5.3.6 信息化和工业化融合管理体系

工厂宜按GB/T 23001建立、实施并保持信息化和工业化融合管理体系。

## 5.4 能源与资源投入

### 5.4.1 能源投入

5.4.1.1 工厂应按相关标准开展节能管理，提高能源利用效率。

5.4.1.2 工厂宜不断优化用能结构，利用可再生能源并提高可再生能源使用比例。

### 5.4.2 资源投入

5.4.2.1 工厂的资源投入应满足以下要求：

a）按GB/T 29115的要求开展节约原材料评价；

b）取水定额符合国家和地方相关标准的规定，并按 GB/T 7119的要求开展节水评价工作。

5.4.2.2 工厂的资源投入宜满足以下要求：

a）在不影响产品质量和性能的条件下，通过资源综合利用提高原料利用率；

b）采用节水工艺、技术和装备，提高用水效率，不断降低单位产品取水量。

### 5.4.3 采购

5.4.3.1 工厂的采购应满足以下要求：

a) 制定并实施包括环保要求的选择、评价和重新评价供方的准则；

b) 对采购的原材料、设备及其配件实施检验或其他必要的活动，确保采购的产品满足规定的采购要求。

5.4.3.2 工厂向供方提供的采购信息宜包括环保、可回收材料使用和能效等要求。

5.4.3.3 工厂宜推进相关方的绿色管理。

## 5.5 产品

### 5.5.1 产品特性

5.5.1.1 工厂所生产的建筑密封胶产品应满足相应产品标准要求，宜符合绿色产品相关评价要求。

5.5.1.2 建筑密封胶产品宜减少包装材料的使用，或采用可回收的包装材料。

5.5.1.3 建筑密封胶产品宜通过材料替代等途径减少有毒有害原辅材料的使用。

### 5.5.2 生态设计

工厂宜按GB/T 24256等国家和行业标准对生产的产品进行生态设计，并按GB/T 32161等国家和行业标准对产品进行生态设计评价。

### 5.5.3 减碳

工厂宜采用适用的标准或规范对所生产的产品进行碳足迹核算或核查，核查结果宜对外公布，并利用核查结果对其产品的碳足迹进行改善。

## 5.6 环境排放

### 5.6.1 大气污染物

工厂的大气污染物排放应符合相应标准及环境影响评价批复要求。

### 5.6.2 水体污染物

工厂生产过程中产生的废水应进行处理并合理利用，工厂水污染物排放应符合GB 8978及环境影响评价批复的要求。

### 5.6.3 固体废物

5.6.3.1 工厂应按相关标准及要求管理和处置生产过程中产生的一般工业固体废物和危险废物。

5.6.3.2 工厂无法自行处理的一般工业固体废物应转交给具备相应能力的处理厂进行处理。危险废物应转交给具备相应资质的处理厂进行处理，并建立转移和处置的追溯机制。

### 5.6.4 噪声

工厂的厂界噪声应符合GB 12348及环境影响评价批复的要求，宜对噪声污染采取适当的防治措施。

### 5.6.5 温室气体

工厂应按GB/T 32150或其他相关要求对其厂界范围内的温室气体排放进行核算和报告，宜进行温室气体第三方核查，核查结果对外公布。

## 5.7 综合绩效

### 5.7.1 用地集约化

工厂的容积率和建筑密度应不低于《工业项目建设用地控制指标》的要求，容积率宜达到《工业项目建设用地控制指标》要求的2倍以上；建筑密度宜达到《工业项目建设用地控制指标》要求的1.5倍以上；单位用地面积产能应满足行业平均水平，宜达到行业先进水平。

### 5.7.2 原料无害化

建筑密封胶产品生产过程中不应使用有毒有害原料。

### 5.7.3 生产洁净化

工厂单位产品主要污染物排放量和单位产品废水化学需氧量（COD）排放量应满足行业平均水平，宜达到行业先进水平。

### 5.7.4 废物资源化

工厂原材料与产品投入产出比应满足行业平均水平，宜达到行业先进水平。

### 5.7.5 能源低碳化

工厂单位产品综合能耗应满足行业平均水平，宜达到行业先进水平。

# 6 评价方法及程序

## 6.1 评分计算方法

6.1.1 通过逐级加权计算工厂的总得分，按公式（1）和公式（2）计算，各指标得分计算四舍五入保留三位小数。

…………………………（1）

式中：

*M*——工厂总得分；

*mi*——工厂第*i*项一级指标得分；

*ki*——工厂第*i*项一级指标权重，取值见表1；

*η*——归一化系数。

…………………………（2）

式中：

*wij*——工厂第*j*项二级指标权重，取值见表B.1；

*Gij*——工厂第*j*项二级指标下设某评价要求得分，生产不同类型产品是，指标得分取质量加权平均值。

表B.1中标记“a”可选要求，按公式（3）计算，当必选要求无规定值时，*D*0=0。

…………………………（3）

式中：

——评价要求分值；

*D*0——必选要求规定的值；

*D*1——可选要求满分时的值；

*D*——工厂实际值，（若*D*1＜*D*0≤*D*或D≤*D*0＜*D*1，则*Gij=*；若*D*≤*D*1＜*D*0或*D*0＜*D*1≤*D*，则*Gij=*）。

6.1.2 当出现某项必选要求不适用时，应将该项评价要求按0分计，在总分值中扣除该项分值，并将工厂总得分*M*乘以归一化系数*η*进行修正，*η*按公式（4）计算。

…………………………（4）

式中：

*η*——归一化系数；

*L*——扣除不适用必选要求后的总分值。

## 6.2 数据统计

6.2.1 数据的统计期应与评价期一致。

6.2.2 指标计算方法按附录C的规定计算。

6.2.3 数据的统计期内，当同类型数据有多个来源时，评价实施方可通过查阅第三方按相关标准出具的监视测量核算等数据、统计局统计上报数据及企业计量统计数据，对工厂所提供数据进行交叉核验。为保证数据来源的可追溯，评价实施方宜随评价报告附基础数据收集表，格式见附录D。

## 6.3 评价流程

6.3.1 评价可由第一方、第二方或第三方组织实施。当评价结果用于对外宣告时，则评价方至少应包括独立于工厂、具备相应能力的第三方组织。

注：针对被评价工厂，第一方为被评价工厂，第二方为被评价工厂的相关方，第三方为与被评价工厂没有直接关系的其他组织。

6.3.2 评价实施方应制定评价计划，采用文件资料调查、实地调查等方式收集评价证据。具体方法包括但不限于访谈、分析测试与统计核算、查阅工厂生产运行原始记录、报告文件、统计报表、声明文件、分析/测试报告、第三方认证证书等证实性文件等。评价实施方应确保被评价工厂对相关指标要求的符合性证据充分、完整和准确。

6.3.3 评价过程应先对基本要求（见附录A）进行评价，当被评价工厂满足基本要求时，以加权评分的方式对必选要求（见附录B中标“\*”条款）和可选要求进行评价，基本要求不参与评分。评价流程如图1所示。




图1 绿色工厂评价基本流程

## 6.4 能力要求

6.4.1 评价实施方的能力

6.4.1.1 工厂自行开展绿色工厂评价时，应组织专门的绿色工厂评价工作组对本文件所述指标进行评价，可邀请外部行业专家参与。

6.4.1.2 委托第三方进行绿色工厂评价时，评价实施方应具备相应资质，并熟悉建筑密封胶行业生产与运行规律，有行业认证、评估、检测等相关服务经验。

6.4.2 评价人员的能力

实施评价的人员组成应具备覆盖绿色制造评价需要的各种知识和能力。相关人员能力包括但不限于环保、低碳、节能、安全、质量、循环经济、可再生能源等工作经历。

# 7 判定

在满足基本要求（见附录A）及全部必选要求（见附录B中标“\*”条款）的前提下，经评价、计算所获得的总得分是对工厂绿色水平的综合量化评估。

评价组织方可依据本文件附录A和附录B确定相适应的判定规则，工厂满足相应要求时可判定为绿色工厂。

# 8 评价报告

评价报告至少应包括以下内容：

1. 评价实施方；
2. 评价实施人员；
3. 评价目的、范围及准则；
4. 评价过程，主要包括评价组织安排、文件评审情况、现场评价情况、评价报告编制及内部技术评审情况；
5. 评价内容，包括基本要求、基础设施、管理体系、能源与资源投入、产品、环境排放、综合绩效等；
6. 评价证明材料的核实情况，包括证明文件和数据真实性、计算范围及计算方法、相关计量设备和有关标准的执行情况等；
7. 被评价工厂的创新性绿色业绩描述；
8. 被评价工厂存在的薄弱点及改进建议；
9. 评价结论；
10. 相关支持材料。

# 附录A （规范性） 建筑密封胶行业绿色工厂评价基本要求

建筑密封胶行业绿色工厂评价基本要求包括基础合规性与相关方要求与基础管理职责，见表A.1。

表A.1 建筑密封胶行业绿色工厂评价基本要求

| **项目** | | **序号** | **基本要求** |
| --- | --- | --- | --- |
| 基础合规性要求  （5.1.1） | |  | 工厂应依法设立，在建设和生产过程中应符合有关标准要求。 |
|  | 从评价日期向前追溯三年内，工厂未发生以下事故、事件及处罚：  a）《生产安全事故报告和调查处理条例》中规定的或地方主管部门认定的较大及以上生产安全事故；  b）发生环境违法违规行为并受到行政处罚；  c）在有关主管部门开展的督查、监察工作中发现存在严重问题并受到行政处罚；  d）被列为失信被执行人。 |
| 基础管理职责  （5.1.2） | 最高管理者职责  （5.1.2.1） |  | 最高管理者应通过下述方面证实其在绿色工厂方面的领导作用和承诺：  a）对绿色工厂的有效性负责；  b）确保建立绿色工厂建设、运维的方针和目标，并确保其与组织的战略方向及所处的环境相一致；  c）确保将绿色工厂要求融入组织的业务过程；  d）确保可获得绿色工厂建设、运维所需的资源；  e）就有效开展绿色制造的重要性和符合绿色工厂要求的重要性进行沟通；  f）确保工厂实现开展绿色制造的预期结果；  g）指导并支持员工对绿色工厂的有效性做出贡献；  h）促进持续改进；  i）支持其他相关管理人员在其职责范围内证实其领导作用。 |
|  | 最高管理者应确保在工厂内部分配并沟通与绿色工厂相关角色的职责和权限。分配的职责和权限至少应包括下列事项：  a）确保工厂建设、运维符合本文件的要求；  b）收集并保持工厂满足绿色工厂评价要求的证据；  c）向最高管理者报告绿色工厂的综合绩效。 |
| 工厂管理职责  （5.1.2.2） |  | 工厂应设置具体的绿色工厂管理机构，负责有关绿色工厂的制度建设、实施、考核及奖励工作，建立目标责任制。 |
|  | 工厂应制定可量化的绿色工厂创建中长期规划及年度目标、指标，并形成文件化的实施方案。 |
|  | 工厂应定期为员工提供绿色制造相关知识的教育、培训，不同职责或岗位的员工所接受的教育、培训内容包括但不限于节能、减排、节材、节水和气候变化等方面。工厂应对教育和培训的结果进行考评。 |

# 附录B （规范性） 建筑密封胶行业绿色工厂评价指标要求、判定准则及分值

建筑密封胶行业绿色工厂评价指标要求、判定准则及分值见表B.1。

表B.1 建筑密封胶行业绿色工厂评价要求、判定准则及分值

| 一级指标 | 一级指标权重 | 二级指标 | 二级指标权重 | 评价要求 | | 序号 | | 判定准则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基础设施  （5.2） | 10% | 建筑  （5.2.1） | 30% | \*由具备资质的专业机构进行设计，布局合理。原料和燃料储存、运输等设施以及生产车间采取适宜的封闭、通风、降噪、除尘等措施。[5.2.1.1 a)] | |  | | 工厂应通过可行性研究报告、生产线规划设计文件、验收文件等材料证明其评价边界内的各类新改扩建设施满足相应设计规范要求。 | 10 |
|  | | 工厂新建、改建和扩建建筑时，应通过核准文件、项目批复等材料证明其遵守国家“固定资产投资项目节能审查办法”、“建设项目环境保护管理条例”、《工业项目建设用地控制指标》等产业政策和有关要求。 | 10 |
|  | | 原料、燃料、成品料（半成品）均存放于封闭或半封闭场所，半封闭场所至少包括屋顶及三面围墙，内部进行防尘处理。 | 10 |
|  | | 液态原料应按照危险性、有害性分类划分储存区域，并设置围堰等防溢措施。 | 10 |
| \*易燃易爆的原料及产品应储存于通风良好、远离火种热源的甲类仓库，生产车间应配备防爆设备。 [5.2.1.1 b)] | |  | | 易燃易爆的原料及产品（如单组分聚氨酯泡沫填缝剂）应储存于通风良好、远离火种热源的甲类仓库，生产车间应配备防爆设备。 | 10 |
| \*用于储存生产过程使用或产生的危险品、危险废物的建筑设施符合相关标准要求。[5.2.1.1 c)] | |  | | 工厂依据GB 13690、GB 18597、生态环境部《国家危险废物名录》等文件识别工厂使用的危险品以及产生的危险废弃物。需单独放置、处置的危险化学品包括但不限于硫酸、盐酸、硝酸、氨水等；需单独放置、处理的危险废物包括但不限于废机油、废油桶。 | 10 |
| 从规划设计、场地布局、建筑结构、建筑材料等方面，考虑建筑及场地的节材、节能、节水和节地等要求。[5.2.1.2 a)] | |  | | 根据厂区景观和自然条件进行绿化，非硬化地面绿化率高于95%。 | 5 |
|  | | 已硬化地面养护良好，无大面积损坏，雨雪天气排水功能完善，雨污分流。 | 10 |
|  | | 工厂设置有单独的物流通道与运输车辆出入口。 | 5 |
|  | | 厂内有规范的运输车辆停车设施，位置合理、方便出入。 | 5 |
| 建筑配备节水和节电设备设施并制定相应的制度。[5.2.1.2 b)] | |  | | 建立节水、节电的相应制度，并有效实施。 | 5 |
|  | | 室内冲厕、室外绿化灌溉、道路浇洒、洗车用水等充分利用非传统水源，公共建筑、居住建筑的非传统水源利用率高于10%。 | 5 |
|  | | 清洗、冲洗工器具及卫生器具等采用节水或免水技术，公共建筑、居住建筑的卫生器具用水效率达到3级或以上。 | 5 |
| 照明  （5.2.2） | 10% | \*工厂厂区及各房间或场所的照明和采光应符合GB 50033、GB50034-2013的有关规定。（5.2.2.1） | |  | | 工厂应通过生产线规划设计文件、验收文件等证明其照明符合有关设计要求，生产车间、辅助建筑的一般照明不使用卤钨灯、高压汞灯。 | 30 |
|  | | 工厂应通过照明测量、核算记录等材料证明其照度满足GB 50034-2013中照明节能所规定的标准值，照明功率密度不高于目标值，其中办公建筑按GB50034-2013表6.3.3执行，公共和工业建筑按GB50034-2013表6.3.13执行。 | 30 |
| 工厂厂区和办公区宜充分利用自然光采光，提高节能型照明设施以及新能源照明设施的配备比例。公共区域宜采用分区、定时及自动控制照明措施。（5.2.2.2） | |  | | 工厂节能灯配备比例不低于照明设施总数的60%，按公式（C.1）计算。 | 15 |
|  | | 在公共建筑的走廊、楼梯间、厕所等场所以及无人长时间逗留，只进行检查、巡视和短时操作的工作场所配用感应式自动控制的发光二极管（LED）灯。 | 10 |
|  | | 室外公共区域照明全部采用太阳能等可再生照明能源，比例高于60%。 | 15 |
| 设备设施  （5.2.3） | 60% | 专用设备  （5.2.3.1） | \*工厂的专用设备应满足生产要求，并建立相应的验收和淘汰等管理制度（5.2.3.1.1） | |  | 工厂应通过工艺流程图、设备说明书、操作手册等材料证明其生产设备满足生产要求，并建立了相应的验收和淘汰等管理制度。 | 10 |
|  | 技术装备不应采用《产业结构调整目录》中提出的淘汰类设备，如采用了限制类设备则应制定相应的更新计划。 | 10 |
| \*工厂应建设满足建筑密封胶行业要求的实验室，并配有与产品相关的检测设备。（5.2.3.1.2） | |  | 工厂建设有覆盖主要原材料、产品出厂检测项目、管理制度、人员配备等满足行业要求的实验室。 | 10 |
| 工厂建设的实验室宜具备检测产品有害物质含量的检测条件。（5.2.3.1.2） | |  | 工厂建设的实验室宜具备产品有害物质限量（如VOCs、苯系物）检测的条件 | 5 |
| 工厂的专用设备宜采用节能、节水、高效、智能化、低物耗、低排放的先进工艺装备，不断提高装备技术水平，提升智能化程度。（5.2.3.1.3） | |  | 工厂采用全自动连续化生产线。 | 5 |
|  | 建筑密封胶生产工厂采有自动调色工艺。 | 5 |
| 通用设备  （5.2.3.2） | \*工厂的通用设备应符合国家用能设备（产品）能效限定要求或同等水平。（5.2.3.2.1） | |  | 工厂应按相关要求对高耗能落后设备制定淘汰计划，并有效执行。不应使用《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录》、《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》等文件中明令淘汰的设备。 | 5 |
|  | 工厂应通过变压器、电动机运行档案等材料证明其使用的电力变压器和三相异步电动机的经济运行满足GB/T 13462、GB/T 12497的要求。 | 5 |
| 工厂宜采用效率高、能耗低、水耗低、物耗低的通用设备。（5.2.3.2.2） | |  | 工厂采用效率高、能耗低、水耗低、物耗低的设备。对有调速要求和节电潜力的设备采用变频调速装置，如风机、空压机、水泵等。 | 5 |
|  | 工厂通过设备能效检测报告等材料证明其使用的电动机、风机、水泵等主要动力设备能效达到GB 18613—2016、GB 19761—2020、GB 19762-2007等标准规定的2级及以上能效等级；变压器等达到GB 20052—2020规定的2级及以上能效等级。 | 5 |
| 计量设备  （5.2.3.3） | \*工厂应依据GB 17167、GB 24789、GB/T 24851等要求配备、使用和管理能源及资源的计量器具和装置，并进行分类计量。（5.2.3.3.1） | |  | 工厂应通过能源网络图、统计台账、生产报表等材料证明其对电力、柴油或其他载能工质进行分类计量，并按GB/T 24851的要求对主要用能设备加装能源计量器具。 | 5 |
|  | 工厂应通过能源网络图、统计台账等材料证明其对公共供水及自建设施供水分别进行计量，对生活用水及生产用水分别进行计量。 | 5 |
| 工厂宜具有环境排放测量设施，采用信息化手段对大气污染物、噪声等排放进行动态监测。（5.2.3.3.2） | |  | 工厂安装有大气污染物和噪声的排放测量设施，并有效稳定运行。 | 5 |
|  | 工厂对生产线产生的挥发性有机物（VOCs）、颗粒物和噪音等进行动态监测，并建立污染物统计、记录等管理制度。 | 5 |
| 环保设备  （5.2.3.4） | \*配备大气污染物、废水、噪声等污染物治理设备设施，其处理能力应满足工厂正常生产时达标排放要求。[5.2.3.4.1 a)] | |  | 工厂应按GB 37822、环境影响评价批复以及地方环境保护主管部门的要求设置除尘设施和废气处置设施、废水和污水处理设施（纳入城市污水管网的说明去向）、消声降噪及减震措施等。各类设施的维护应保存有相应记录。 | 5 |
| \*配备必要的清洗、清扫设施，降低因生产、运输等造成的环境影响。[5.2.3.4.1 b)] | |  | 在原料仓、工厂场地等宜扬尘区域配备降尘、清扫设施，避免粉料遗撒、扬尘等。 | 5 |
| 工厂宜采用先进环保技术，以满足更严格的排放标准。（5.2.3.4.2） | |  | 采用《先进污染防治技术目录》等政策文件鼓励的技术。含粉干物料的输送设备全封闭，无粉尘外溢。 | 5 |
| 管理体系  （5.3） | 10% | 质量管理体系  （5.3.1） | 15% | \*工厂应建立、实施并保持质量管理体系，工厂的质量管理体系应满足GB/T 19001的要求。（5.3.1） | |  | | 工厂应通过管理体系文件、内部评审报告、管理评审报告等材料证明其建立起完整的质量管理体系。 | 60 |
| 工厂的质量管理体系宜通过有资质的第三方认证。（5.3.1） | |  | | 工厂通过了有资质的第三方机构实施的质量管理体系认证，并保持有效。 | 40 |
| 职业健康安全管理体系  （5.3.2） | 20% | \*工厂应建立、实施并保持职业健康安全管理体系，工厂的职业健康安全管理体系应满足GB/T 45001的要求。（5.3.2） | |  | | 工厂应通过管理体系文件、内部评审报告、管理评审报告等材料证明其建立起完整的职业健康安全管理体系。 | 60 |
| 工厂的职业健康安全管理体系宜通过有资质的第三方认证。（5.3.2） | |  | | 工厂通过了有资质的第三方机构实施的职业健康安全管理体系认证，并保持有效。 | 20 |
| 工厂宜按GB/T 33000等标准开展安全生产标准化评价。（5.3.2） | |  | | 工厂应通过评价报告等材料证明其根据GB/T 33000开展安全生产标准化评价。 | 20 |
| 环境管理体系  （5.3.3） | 20% | \*工厂应建立、实施并保持环境管理体系，工厂的环境管理体系应满足GB/T 24001的要求（5.3.3） | |  | | 工厂应通过管理体系文件、内部评审报告、管理评审报告等材料证明其建立起完整的环境管理体系。 | 60 |
| 工厂的环境管理体系宜通过有资质的第三方认证。（5.3.3） | |  | | 工厂通过了有资质的第三方机构实施的环境管理体系认证，并保持有效。 | 40 |
| 能源管理体系  （5.3.4） | 25% | \*工厂应建立、实施并保持能源管理体系，工厂的能源管理体系应满足GB/T 23331的要求。（5.3.4） | |  | | 工厂应通过管理体系文件、内部评审报告、管理评审报告等材料证明其建立起完整的能源管理体系。 | 60 |
| 工厂的能源管理体系宜通过有资质的第三方认证。（5.3.4） | |  | | 工厂通过了有资质的第三方机构实施的能源管理体系认证，并保持有效。 | 40 |
| 社会责任  （5.3.5） | 10% | 工厂宜依据GB/T 36000、GB/T 36001定期编制并发布社会责任报告，报告内容包括但不限于企业在环境保护、节能及能源结构优化、资源综合利用、温室气体排放、产品绿色设计等方面的社会责任业绩。 （5.3.5） | |  | | 工厂定期向公众披露其社会责任报告。 | 60 |
|  | | 工厂的社会责任报告中体现环境保护、节能及能源结构优化、资源综合利用、温室气体排放、产品绿色设计等方面的社会责任业绩。 | 40 |
| 信息化和工业化融合管理体系  （5.3.6） | 10% | 工厂宜按GB/T 23001建立、实施并保持信息化和工业化融合管理体系。（5.3.6） | |  | | 工厂应通过管理体系文件、内部评审报告、管理评审报告等材料证明其建立起完整的信息化和工业化融合管理体系。 | 60 |
|  | | 工厂通过了有资质的第三方机构实施的信息化和工业化融合管理体系评定，并保持有效。 | 40 |
| 能源与资源投入  （5.4） | 10% | 能源投入  （5.4.1） | 30% | \*工厂应按相关标准开展节能管理，提高能源利用效率。（5.4.1.1） | |  | | 工厂应建立完善的节能管理制度，定期开展节能潜力分析并制定节能方案，开展节能技术改造。 | 50 |
| 工厂宜不断优化用能结构，利用可再生能源并提高可再生能源使用比例。（5.4.1.2） | |  | | 工厂宜采用可再生能源。 | 20 |
|  | | 可再生能源使用比例不低于30%。 | 30 |
| 资源投入  （5.4.2） | 40% | \*按GB/T 29115的要求开展节约原材料进行评价。[5.4.2.1 a)] | |  | | 工厂定期自行开展或委托第三方开展节约原材料评价工作。 | 50 |
| \*取水定额符合国家和地方相关标准的有关规定。采用先进的节水技术，提高用水效率，并按GB/T 7119的要求开展节水评价工作。[5.4.2.1 b)] | |  | | 工厂应通过管理文件、用水记录等材料证明其建立了节水管理制度并有效实施水计量、节水技术，单位产品取水量满足有关要求。按公式（C.2）计算。 | 15 |
|  | | 工厂应通过评价报告等材料证明其定期自行开展或委托有资质的第三方开展节水评价工作。 | 15 |
| 在不影响产品质量和性能的条件下，通过资源综合利用提高原料利用率。[5.4.2.2 a)] | |  | | 利用国家或地方法律法规、产业政策规定的固体废物作为生产建筑密封胶的原料，减少自然资源的消耗。 | 10 |
| 采用节水工艺、技术和装备，提高用水效率，不断降低单位产品取水量。[5.4.2.2 b)] | |  | | 利用先进工艺、技术和设备设施，提高生产过程的用水效率，减少常规水资源的消耗。 | 10 |
| 采购  （5.4.3） | 30% | \*制定并实施包括环保要求的选择、评价和重新评价供方的准则。[5.4.3.1 a)] | |  | | 工厂建立文件化的供应商评价准则，包含对供应商环境表现的评价内容。 | 35 |
| \*对采购的原材料、设备及其配件实施检验或其他必要的活动，确保采购的产品满足规定的采购要求。[5.4.3.1 b)] | |  | | 工厂建立原材料质量文件，建立合格的供应商名录，确保供方提供的原材料符合国家、地方相关标准的有关规定。 | 25 |
|  | | 工厂按批次对采购的原材料进行入厂检验，并留存记录。对设备等及时进行维护、校准。 | 20 |
| 工厂向供方提供的采购信息宜包括环保、可回收材料使用和能效等要求。（5.4.3.2） | |  | | 工厂原材料、设备等采购控制文件、采购协议中明确规定了对于所采购物资的环保特性、能效、水效等要求。 | 5 |
|  | | 工厂原材料采用散装或大包装进厂，包装材料循环使用。 | 5 |
| 工厂宜推进相关方的绿色管理。（5.4.3.3） | |  | | 工厂所采购物资通过绿色产品等相关认证或供应商符合绿色工厂评价要求。 | 5 |
|  | | 工厂开展绿色供应链评价。 | 5 |
| 产品  （5.5） | 30% | 产品特性  （5.5.1） | 40% | \*工厂所生产的建筑密封胶产品应满足相应产品标准要求。（5.5.1.1） | |  | | 工厂应通过型式检测报告、产品认证结论等材料证明其所生产产品满足产品标准要求。 | 40 |
| 工厂所生产的建筑密封胶产品宜满足绿色产品相关评价要求。（5.5.1.1） | |  | | 工厂宜通过检测报告、认证证书、评价结论等材料证明其所生产产品符合绿色产品相关标准要求。 | 40 |
| 建筑密封胶产品宜减少包装材料的使用，或采用可回收的包装材料。（5.5.1.2） | |  | | 包装应满足相应标准要求，宜减少包装材料的使用或使用可回收的包装材料。 | 10 |
| 建筑密封胶产品宜通过材料替代等途径减少有毒有害原辅材料的使用。（5.5.1.3） | |  | | 工厂宜通过化验记录、采购记录、生产报表等材料证明其逐步减少有毒有害原辅材料的使用。 | 10 |
| 生态设计  （5.5.2） | 40% | 宜按GB/T 24256等国家和行业标准对生产的产品进行生态设计，并按GB/T32161等国家和行业标准对产品进行生态设计评价。（5.5.2） | |  | | 工厂对所生产的建筑密封胶产品进行生态设计，形成生态设计报告。 | 30 |
|  | | 工厂开展生态设计评价，并形成评价报告。 | 40 |
|  | | 工厂根据生态设计评价结果，制定资源、能源、环境、品质等属性的改进方案，并有效实施。 | 30 |
| 减碳  （5.5.3） | 20% | 工厂宜采用适用的标准或规范对所生产的产品进行碳足迹核算或核查，核查结果宜对外公布，并利用核查结果对其产品的碳足迹进行改善。（5.5.3） | |  | | 开展碳足迹核查，形成结论并对外公布。 | 50 |
|  | | 通过分析分工序碳足迹比例，制定改善方案，并有效实施。 | 50 |
| 环境排放  （5.6） | 10% | 大气污染物  （5.6.1） | 35% | \*工厂的大气污染物排放应符合相应标准及环境影响评价批复要求。（5.6.1.1） | |  | | 大气污染物排放浓度应符合相应GB 37822、环境影响评价批复以及地方环境保护主管部门要求。 | 100 |
| 水体污染物  （5.6.2） | 10% | \*工厂生产过程中产生的废水应进行处理并合理利用，工厂水污染物排放应符合GB 8978及环境影响评价批复的要求。（5.6.2） | |  | | 工厂应通过检测报告、处理记录、处置说明等材料证明其按要求对生产废水及生活污水进行管理与处置，满足达标排放要求。生产过程中的用水应采取循环利用措施。 | 100 |
| 固体废物  （5.6.3） | 25% | \*工厂应按相关标准及要求管理和处置生产过程中产生的一般工业固体废物和危险废物。（5.6.3.1） | |  | | 工厂应记录一般工业固体废物和危险废物的产生量、综合利用量、处置量、储存量。 | 50 |
| \*工厂无法自行处理的一般工业固体废物应转交给具备相应能力的处理厂进行处理。危险废物应转交给具备相应资质的处理厂进行处理，并建立转移和处置的追溯机制。（5.6.3.2） | |  | | 工厂应按照《国家危险废物名录》或国家规定的危险废物鉴别标准和鉴别方法识别生产过程以及原料和辅助工序中产生的危险废物，如废油、废油桶等。建立处置和转移程序。委托具备相应能力和资质的处理厂处理危险废物的过程中应详细记录其去向。 | 50 |
| 噪声  （5.6.4） | 20% | \*工厂的厂界噪声应符合GB 12348及环境影响评价批复的要求。（5.6.4） | |  | | 工厂应通过噪声检测报告等材料证明其厂界噪声满足GB12348及环评影响评价批复的要求。 | 75 |
| 工厂宜对噪声污染采取适当的防治措施。（5.6.4） | |  | | 风机等高噪声设备应采取消声、隔声措施。单独布置的高噪声设备应采取隔声罩。 | 25 |
| 温室气体  （5.6.5） | 10% | \*工厂应按GB/T 32150或其他相关要求对其厂界范围内的温室气体排放进行核算和报告。（5.6.5） | |  | | 工厂定期开展温室气体核算，并形成温室气体排放报告。 | 80 |
| 工厂宜进行温室气体第三方核查，核查结果对外公布。（5.6.5） | |  | | 工厂委托有资质的第三方对厂界范围内的温室气体排放进行核查，并形成核查报告。 | 10 |
|  | | 定期对外公布温室气体排放情况。 | 10 |
| 综合绩效  （5.7） | 30% | 用地集约化  （5.7.1） | 20% | \*工厂容积率不低于《工业项目建设用地控制指标》的要求。（5.7.1） | |  | | 工厂容积率不低于0.6，按公式（C.3）计算。 | 25 |
| 工厂容积率达到《工业项目建设用地控制指标》要求的2倍以上为满分。（5.7.1） | |  | | 工厂容积率不低于1.2，按公式（C.3）计算。a | 25 |
| \*工厂的建筑密度不低于《工业项目建设用地控制指标》的要求。（5.7.1） | |  | | 工厂的建筑密度不低于30%，按公式（C.4）计算。 | 25 |
| 工厂的建筑密度达到《工业项目建设用地控制指标》要求的1.5倍以上为满分。（5.7.1） | |  | | 工厂的建筑密度不低于45%，按公式（C.4）计算。a | 25 |
| 原料无害化  （5.7.2） | 20% | \*建筑密封胶产品生产过程中不应使用有毒有害原料。（5.7.2） | |  | | 生产过程中不应人为添加GB/T 35609-2017中表1列出的有害物质。 | 100 |
| 生产洁净化  （5.7.3） | 25% | \*单位产品主要大气污染物排放量不高于行业平均水平。（5.7.3） | |  | | 单位产品主要大气污染物经末端治理后的排放量满足排污许可证、环境影响评价批复或地方主管部门规定的年允许排放量要求，按公式（C.5）计算。 | 25 |
| 单位产品主要大气污染物排放量达到行业领先水平。（5.7.3） | |  | | 单位产品主要大气污染物经末端治理后的排放量不高于排污许可证满足排污许可证、环境影响评价批复或地方主管部门规定的年允许排放量要求的70%，按公式（C.5）计算。a | 25 |
| \*工厂单位产品废水排放量不高于行业平均水平。（5.7.3） | |  | | 工厂单位产品废水COD排放量不高于行业平均水平，按公式（C.6）计算。 | 25 |
| 工厂单位产品废水排放量优于行业前5%为满分。（5.7.3） | |  | | 工厂单位产品废水COD排放量同比上一统计周期实现下降5%或优于行业前5%，按公式（C.6）计算。a | 25 |
| 废物资源化  （5.7.4） | 25% | \*工厂生产过程产生的工业固体废物综合利用率高于行业平均值。（5.7.4） | |  | | 工厂生产过程产生的工业固体废物综合利用率不低于80%，按公式（C.7）计算。 | 25 |
| 工厂生产过程产生的工业固体废物全部回收利用。（5.7.4） | |  | | 生产过程产生的工业固体废物综合利用率达到100%，按公式（C.7）计算。a | 25 |
| \*工厂原材料与产品的投入产出比高于行业平均水平。（5.7.4） | |  | | 工厂原材料与产品的投入产出比不低于80%，按公式（C.8）计算。 | 25 |
| 工厂原材料与产品的投入产出比优于行业前5%为满分。（5.7.4） | |  | | 工厂原材料与产品的投入产出比达到95%，按公式（C.8）计算。a | 25 |
| 能源低碳化  （5.7.5） | 10% | \*单位产品综合能耗不高于行业平均水平。（5.7.5） | |  | | 单位产品综合能耗不高于行业平均水平，按公式（C.9）计算。 | 50 |
| 单位产品综合能耗优于行业前5%为满分。（5.7.5） | |  | | 单位产品综合能耗同比上一评价周期降低5%或满足同领域前5%能耗水平，按公式（C.9）计算。a | 50 |
| 注：标注“\*”的评价要求为必选要求，得分为0分或满分。 | | | | | | | | | |
| a 可选要求，按公式（3）计算得分，当必选要求无规定值时，*D*0=0。 | | | | | | | | | |

# 附录C （规范性） 指标计算方法

C.1 节能灯配备比例

工厂使用的节能型普通照明灯具（光效≥60lm/W）占全部照明灯具的比例，按公式（C.1）计算。

…………………………（C.1）

式中：

*l*——使用的节能型普通照明灯具（光效≥60lm/W）占全部照明灯具的比例，%；

——使用的节能照明灯具（光效≥60lm/W）总数量，单位为个；

*L*——工厂照明灯具安装总数，单位为个。

C.2单位产品取水量

单位产品取水量按公式（C.2）计算。

…………………………（C.2）

式中：

*w*0——单位产品取水量。单位为立方米每吨（m3/t）；

*W*——统计期内，常规水消耗总量（含自来水、地下水、地表水），用水量单位为立方米（m3）；

*Q*——统计期内产品产量，单位为吨（t）。

C.3 容积率

容积率为工厂总建筑物（正负0标高以上的建筑面积）、构筑物面积与厂区用地面积的比值，按公式（C.3）计算。

…………………………（C.3）

式中：

*R*——工厂容积率；

*A*总建筑物——工厂总建筑物建筑面积，建筑物层高超过8 m的，在计算容积率时该层建筑面积加倍计算，单位为公顷；

*A*总构筑物——工厂总构筑物建筑面积，计算面积的构筑物种类按GB/T 50353，单位为公顷；

*A*用地——工厂用地面积，单位为公顷。

C.4 建筑密度

建筑密度为工厂用地范围内各种建筑物、构筑物占（用）地面积总和（包括露天生产装置或设备、露天堆场及操作场地的用地面积）与厂区用地面积的比率，按公式（C.4）计算。

…………………………（C.4）

式中：

*r*——工厂建筑密度，%；

*a*总建筑物——工厂总建筑物占（用）地面积，单位为公顷；

*a*总构筑物——工厂总构筑物占（用）地面积，单位为公顷；

*A*用地——工厂用地面积，单位为公顷。

C.5 单位产品大气污染物排放量

单位产品大气污染物排放量按公式（C.5）计算。

…………………………（C.5）

式中：

*p*i——单位产品某种主要污染物排放量，单位为千克每吨（kg/t）；

*P*i——统计期内，某种主要污染物排放量，单位为千克（kg）；

*Q*——统计期内合格产品产量，单位为吨（t）。

C.6 单位产品废水排放量

单位产品废水排放量按公式（C.6）计算。

…………………………（C.6）

式中：

*Vud*——单位产品废水排水量，单位为立方米每吨（m3/t）；

*Vd*——统计期内，废水排放量，单位为立方米（m3）；

*Q*——统计期内，产品产量，单位为吨（t）。

C.7 工业固体废物综合利用率

工业固体废物综合利用率按公式（C.7）计算。

…………………………（C.7）

式中：

*K*r——工业固体废物综合利用率，%；

*Z*r——统计期内，工业固体废物综合利用量（不含外购），单位为吨（t）；

*Z*——统计期内，工业固体废物产生量，单位为吨（t）；

*Zw*——综合利用往年储存量，单位为吨（t）。

C.8 工厂原材料与产品投入产出比

工厂原材料与产品投入产出比按公式（C.8）计算。

…………………………（C.8）

式中：

*K*a——工厂原材料与产品投入产出比，%；

*V*w——统计期内，产出成品总重，单位为吨（t）；

*V*d——统计期内，投入原料总重，单位为吨（t）。

C.9 单位产品综合能耗

单位产品综合能耗按公式（C.9）计算。

…………………………（C.9）

式中：

*E*ui——单位产品综合能耗，单位为千克标准煤每吨（kgce/t）；

*E*i——统计期内，工厂实际消耗的各种能源实物量，单位为千克标准煤（kgce）；

*Q*——统计期内的合格产品量，单位为吨（t）。

# 附录D （资料性） 建筑密封胶行业绿色工厂基础数据采集表示例

建筑密封胶行业绿色工厂基础数据采集表示例见表D.1。

表D.1 建筑密封胶行业绿色工厂基础数据采集表示例

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工厂名称 |  | | 统计周期 |  |
| 设计产能 |  | | 占地面积 |  |
| 数据类型 | 采集项目 | 单位 | 数值 | 数据来源 |
| 产品数据 | 产品产量 | t |  |  |
| 资源数据 | 主要原材料消耗量 | t |  |  |
| 新鲜水消耗量 | m3 |  |  |
| 环境数据 | 废气排放量 | m3 |  |  |
| 固体废物排放量 | t |  |  |
| 温室气体排放量 | t |  |  |
| 能源数据 | 电力消耗量 | kwh |  |  |
| 柴油消耗量 | t |  |  |

# 参考文献

1. GB 18613—2020 电动机能效限定值及能效等级
2. GB 18599—2020 一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准
3. GB 19761—2020 通风机能效限定值及能效等级
4. GB 19762—2007 清水离心泵能效限定值及节能评价值
5. GB 20052—2020 电力变压器能效限定值及能效等级
6. GB/T 23001 信息化和工业化融合管理体系 要求
7. GB/T 24256 产品生态设计通则
8. GB/T 32161 生态设计产品评价通则
9. GB/T 33000 企业安全生产标准化基本规范
10. GB/T 36000 社会责任指南
11. GB/T 36001 社会责任报告编写指南
12. AQ 3041 气雾剂安全生产规程
13. 《先进污染防治技术目录》（生态环境部公告〔2018〕76号）
14. 《国家鼓励的工业节水工艺、技术和装备目录》
15. 《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录（2022版）》（财务部 税务总局公告税2021年第40号）
16. 《工业其他行业企业温室气体排放核算方法与报告指南（试行）》（国家发展改革委办公厅关于印发第三批10个行业企业温室气体排放核算方法与报告指南（试行）的通知发改办气候〔2015〕1722号）
17. 《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》（工产业〔2010〕第122号）
18. 《国家鼓励的工业节水工艺、技术和装备目录》
19. 《危险废物转移联单管理办法》（国家环保总局令第5号）